LOOKMAG

A solução inteligente da natureza

LookMag é um dispositivo magnético utilizado para tratamento físico da água, do ponto de vista das incrustações inorgânicas, reduzindo ou eliminando as necessidades de produtos químicos, proporcionando benefícios econômicos e ambientais significativos.

A tecnologia utilizada em LookMag modifica a morfologia de formação das incrustações, dificultando a adesão das mesmas à superfície dos materiais, sendo grande parte destas arrastadas pelo fluxo. Ademais, LookMag possibilita a remoção de incrustações carbonáticas, deslocando o equilíbrio de formação de CaCO3 no mesmo sentido dos reagentes químicos, promovendo remoção deste sal de forma lenta e gradual.

## APLICAÇÕES LOOKMAG

### Utilidades

### (ex. caldeiras e torres
de resfriamento)

Estações de

tratamento de água

### (ex: Sabesp, Cedae, Copasa, Sanepar, Corsan, Embasa, Saneago, etc.)

### Domiciliar

### (ex: reservatórios de água,
piscinas, etc.)

Produção

de petróleo

## INCRUSTAÇÕES

Incrustações (ou scale) podem ser definidas como compostos químicos de natureza inorgânica, inicialmente solúveis em soluções salinas e que precipitam podendo se acumular sobre a superfície de equipamentos e tubulações, gerando perdas em eficiência e produção. A incrustação é uma das maiores causas de problemas quanto a manutenção e operação dos equipamentos na indústria.

​

LookMag promove o tratamento da água, minimizando o processo de formação das incrustações, proporcionando maior tempo de operação dos equipamentos sem paradas indevidas para manutenção devido às incrustações e mantendo o processo sem oscilações de produção.

## DISPOSITIVO LOOKMAG

Devido ao seu design proprietário, LookMag possui a flexibilidade de se alterar a intensidade e polaridade do campo magnético aplicado, através da mudança nas dimensões/tipo do imã empregado.

​

É este campo magnético que minimiza o processo de formação de incrustações inorgânicas e promove uma remoção gradativa das incrustações carbonáticas

já existentes.

Não é necessária nenhuma fonte de energia para que LookMag funcione.

Facilidade de manutenção

preventiva/corretiva.

De fácil instalação, o dispositivo consiste em um par de componentes magnéticos, fixados à uma tubulação através de tiras de nylon de ajuste rápido.

## FORNECEDOR PETROBRAS CRC NR. 7000164503-0

## DADOS TÉCNICOS

A tecnologia da LookMag é a geração de um campo magnético gerado por ímãs de NdFeB, que são os mais avançados do mercado, com grau de magnetização entre N35 e N52. Graças ao seu design construtivo e às versões disponíveis, permite grande versatilidade de aplicação e garante maior integridade em ambientes mais agressivos, suportando altas temperaturas de trabalho de até 170 °C.

A intensidade do campo magnético apresentada pela LookMag apresenta versões com valores de 3800G e de 8000G.

| LookMag 3800 G | LookMag HTR 3800 G | LookMag HTR 8000 G
--- | --- | --- | ---
Temperatura Máxima de Trabalho | 80ºC | 170ºC | 160ºC
Temperatura de Resistência Máxima (HRT) | 80ºC | 170ºC | 160ºC
Temperatura de Curie | 310ºC | 310ºC | 310ºC
Remanescência magnética | 14.400 G | 14.400 G | 14.400 G
Campo Magnético na Base do Ímã (Mín.) | 3800 G | 3800 G | 8000 G

## INSTALAÇÃO

LookMag é instalado na parte externa da tubulação, em pares, de forma não intrusiva e sem interrupção operacional, sem contato direto com o fluído e sem alterar sua composição química. A fixação do LookMag é realizada por abraçadeiras de nylon de ajuste rápido.

​

Após a instalação LookMag deve ser coberto com Etaflon (manta de polietileno expandido com poliéster aluminizado) ou lã de rocha, proporcionando maior proteção ao dispositivo.

## DIMENSIONAMENTO

O quantitativo de LookMag é projetado de acordo com: o diâmetro; o comprimento da tubulação; vazão de água; a presença de acidentes no trecho (curvas, válvulas, etc.); a composição iônica do meio aquoso; e da temperatura. A tabela abaixo apresenta uma estimativa de pares de LookMag para prevenção de incrustações.

A tabela abaixo fornece uma estimativa de pares de LookMag de acordo com o diâmetro utilizado e uma sugestão de arranjo (linhas de LookMag e quantos pares por linha).

Cabe ressaltar que esta estimativa é referente a uma condição leve a moderada de potencial incrustante (composição iônica e temperatura) para um trecho reto de aproximadamente 200 metros de comprimento. Para cenários mais severos e/ou com mais acidentes na tubulação recomenda-se um aumento em torno de 50% deste quantitativo.

## ENTRE EM CONTATO

Nome
Telefone
Email
Empresa
País
Mensagem

Sua mensagem foi enviada, em breve entraremos em contato!

LookMag é a escolha ideal para prevenção e remoção de incrustações

bottom of page